مبحث نهم : توالت
ماده 36 : تعداد توالت در کارگاهها با توجه به تعداد شاغلین آنها به شرح ذیل تعیین می گردد :
برای 9 تا 1 نفرشاغل حد اقل یک توالت 
برای 24 تا 10 نفرشاغل حداقل 2 توالت 
برای 49 تا 25 نفر شاغل حداقل 3 توالت 
برای 74 تا 50 نفر شاغل حداقل 4 توالت 
برای 100 تا 75 نفر شاغل حداقل 5 توالت 
و در کارگاههایی که تعداد شاغلین آنها بیش از 100 نفر است به ازای هر 30 نفر اضافی حداقل 1 توالت درنظر گرفته شود.
تبصره 1 : در کارگاههای صنفی با تعداد کارکنان کمتر از 3 نفر که کارگران با 15 دقیقه پیاده روی به توالت بهداشتی دسترسی دارند، داشتن توالت در محل کارگاه ضروری نیست.
تبصره 2 : در کارگاههای زیر زمینی مانند معادن ، کارفرما مکلف است با درنظرگرفتن فرآیند کار ، توالت بهداشتی در نزدیک ترین قسمت به محل کار را فراهم نماید. 
ماده 37 : در کارگاههایی که کارگر زن مشغول به کار است با توجه به تعداد آنها توالت جداگانه ساخته شود.
ماده 38 : شرایط و ضوابط بهداشتی توالت ها به شرح زیر است:
1 . توالت ها باید در فاصله ومحل مناسب از ساختمان کارگاه قرار داشته باشد.
2 . دیوارها تا زیر سقف کاشی ، بدون ترک خوردگی ، به رنگ روشن و قابل شستشو
باشند
3 . سقف صاف ، بدون ترک خوردگی ، به رنگ روشن و قابل شستشو باشد.
4 . کف مقاوم، صاف، قابل شستشو وگندزدایی و ترجیحا ً از جنس موزائیک ، سنگ و امثالهم باشد .
5 . کاسه توالت باید به رنگ روشن ، صاف ، بدون ترک خوردگی و قابل شستشو و گند زدایی باشد.
6 . توالت باید مجهز به سیفون باشد.          
  7 . توالت باید دارای شتر گلو باشد.                                                                                
8 . حداقل عرض توالت 80 سانتی متر وحداقل طول آن 1 متر باشد.
9 . توالت باید دارای شیر آب با شلنگ برداشت آب باشد. 
10 . توالت باید دارای تهویه مناسب و روشنایی کافی باشد.
11 . کلیه پنجره ها باید مجهز به توری ضد زنگ باشند.
12 . درب توالت باید مجهز به پشت بند درب باشد.
13 . شستشو و ضد عفونی توالت ها باید به طورمنظم انجام گیرد.
14 . هر توالت باید مجهز به سطل زباله درب دار ، زنگ نزن وقابل شستشو باشد.

